[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=Ports
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%EXAR%
DriverVer=06/18/2009,4.0.0.7

[MANUFACTURER]
%EXAR%=Exar

[Exar]
%Vizzini4_XR1%=Vizzini,USB\VID_04E2&PID_1414&MI_00
%Vizzini4_XR2%=Vizzini,USB\VID_04E2&PID_1414&MI_02
%Vizzini4_XR3%=Vizzini,USB\VID_04E2&PID_1414&MI_04
%Vizzini4_XR4%=Vizzini,USB\VID_04E2&PID_1414&MI_06

%Vizzini2_XR1%=Vizzini,USB\VID_04E2&PID_1412&MI_00
%Vizzini2_XR2%=Vizzini,USB\VID_04E2&PID_1412&MI_02

%Vizzini1_XR1%=Vizzini,USB\VID_04E2&PID_1410&MI_00

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=12
Vizzini.NT.Copy=12

[Vizzini.NT]
CopyFiles=Vizzini.NT.Copy
AddReg=Vizzini.NT.AddReg

[Vizzini.NT.Copy]
xrusbser.sys

[Vizzini.NT.AddReg]
HKR,,NTMPDriver,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,xrusbser.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

[Vizzini.NT.HW]
AddReg=Vizzini.NT.HW.AddReg

[Vizzini.NT.HW.AddReg]
HKR,,UpperFilters,0x00010000,serenum

[Vizzini.NT.Services]
AddService = xrusbser, 0x00000002,Service_Inst
; install the serenum service
Include=msports.inf
Needs=SerialEnumerator.NT.Services

[Service_Inst]
DisplayName = %Serial.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ;SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\xrusbser.sys
LoadOrderGroup = Base

[SourceDisksNames]
1="Exar USB Installation disk",,,

[SourceDisksFiles]
xrusbser.sys = 1,,

[Strings]
EXAR = "Exar Corporation"
Vizzini4_XR1 = "亿辰创新 USB TO Serial CH A"
Vizzini4_XR2 = "亿辰创新 USB TO Serial CH B"
Vizzini4_XR3 = "亿辰创新 USB TO Serial CH C"
Vizzini4_XR4 = "亿辰创新 USB TO Serial CH D"
Vizzini2_XR1 = "亿辰创新 USB TO Serial CH A"
Vizzini2_XR2 = "亿辰创新 USB TO Serial CH B"
Vizzini1_XR1 = "亿辰创新 USB Serial"
Serial.SvcDesc = "USB Serial Exar driver"
Disk_Description="Exar USB Installation disk"